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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
линии скоростного трамвая из района Северный 

Разработка проекта планировки линии скоростного трамвая выполнена         подразделениями ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» совместно с ГУП «МосгортрансНИИпроект» на основании Распоряжения Правительства Москвы от 05.04.2011 года № 250-РП «О реализации первоочередных мероприятий по улучшению условий движения транспорта в городе Москве» по заказу Москомархитектуры. 
В условиях хронического отставания развития метрополитена от потребностей города для обеспечения транспортного обслуживания населения периферийных районов Москвы, не имеющих метрополитена, как в настоящее время, так и после реализации программы метростроения  в период до 2020 года (ППМ от 04.05.2012г. №194-ПП), рассматривается возможность сооружения линий скоростного трамвая, которые  позволят обеспечить удобный подъезд населения к станциям скоростного внеуличного транспорта - железной дороги, метрополитена, улучшить транспортное сообщение между районами по широтным и радиальным направлениям, сократить      затраты времени на комплексную поездку по городу.
Технические и транспортно-планировочные характеристики скоростного трамвая предусматривают его прокладку в условиях города преимущественно в наземном исполнении на обособленном полотне в зоне шириной около 10,0 -13,0 м, что обеспечивает скорость сообщения 25,0-30,0 км/час.
В настоящее время рассматривается проект планировки по трассировке линии скоростного трамвая (СТ) из района Северный СВАО г. Москвы через район Лианозово до остановочного пункта Лианозово Савеловского направлении МЖД, что позволит обеспечить подвоз пассажиров к станциям скоростного внеуличного транспорта, улучшить межрайонное сообщение.
С учетом градостроительных, планировочных, инженерно-строительных и технико-эксплуатационных показателей в настоящее время рассматривается 1 этап ввода линии скоростного трамвая в эксплуатацию: первоочередной участок из района Северный  до платформы Лианозово Савеловского направления МЖД протяженностью 5,4 км, 7-9 остановочных пунктов.

1 этап – первоочередной участок из района Северный  
до платформы Лианозово Савеловского направления МЖД 

В районе Северный предложения по прокладке линии скоростного трамвая предусматривают его трассировку в наземном исполнении в полосе отвода подъездного железнодорожного пути на Северную станцию водоподготовки с учетом его демонтажа, поскольку во втором полугодии 2012 года прекращено его использование для доставки реагентов для приготовления питьевой воды (поставки осуществляются автомобильным транспортом). 
Далее проектируемая линия скоростного трамвая пересекает Московскую кольцевую автомобильную дорогу в створе существующего прокола насыпи с учетом его реконструкции. По территории района Лианозово линия проектируется в зоне полосы отвода железнодорожного пути между Псковской улицей и действующими
 подъездными путями («Лианозово» ФГУП «ППП») с учетом сдвижки железнодорожного стрелочного перевода №104 станции Бескудниково - данное планировочное решение согласовано с ОАО «РЖД».  Пересекая Лианозовский проезд - Череповецкую улицу трасса подходит к платформе Лианозово Савеловского направления МЖД с организацией разворотного кольца трамвая. 
На первоочередном участке линии СТ предлагается разместить 7-9 остановочных пунктов (с рабочими названиями):
-  «Поселок Северный» - вдоль проезда № 249 с восточной стороны поселка; 
-  «Микрорайон 4» - вдоль пр. №237 с южной стороны микрорайона 4;
-  «Микрорайон 9» - вдоль Дмитровского шоссе и западной границы коттеджного поселка «Северная Слобода-2» (напротив микрорайона 9) вблизи проектируемого надземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе, предусмотренного к сооружению проектом реконструкции шоссе;
-  «Микрорайон  2» - вдоль Дмитровского шоссе и западной границы южной части коттеджного поселка «Северная Слобода-2» вблизи проектируемого подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе, предусмотренного к сооружению проектом реконструкции шоссе; 
 - «Микрорайон 1» - вдоль проезда №245 у западной границы микрорайона 1, совмещенный с пешеходным переходом, примыкающим к проектируемому подземному пешеходному переходу через Дмитровское шоссе; 
- «МКАД 82 км» - вдоль проезда №6354 и западной границы северной части района Лианозово; 
- «Платформа Лианозово» - вдоль Псковской улицы у ее пересечения с Зональной улицей в районе остановочного пункта «Лианозово» Савеловского направления МЖД с организацией транспортно-пересадочного узла.
Для обеспечения организации пассажирского движения и эксплуатации подвижного состава маршрутов проектируемого трамвая на первоочередном участке данной линии предусматривается сооружение разворотных колец:
 - вблизи территории Северной водопроводной станции в районе Северный - отстойно-разворотное кольцо с ночным хранением подвижного состава; 
- на пересечении Псковской и Череповецкой улиц у проектируемого участка Лианозовского проезда вблизи железнодорожной платформы Лианозово – разворотное кольцо. 
В составе проекта планировки предлагается рассмотреть возможность размещения двух дополнительных остановочных пунктов трамвая на разворотных кольцах – в районе Северный (о.п. 1-я Северная линия) и вблизи платформы Лианозово (о.п. Парк Лианозово) - для сокращения расстояния пересадки между остановочным пунктом трамвая и платформой Лианозово. Возможность размещения посадочных площадок на разворотных кольцах будет уточнена на стадии проекта линии.
Предложения по прокладке линии скоростного трамвая выполнены с учетом мероприятий по реконструкции Дмитровского шоссе, МКАД, Лианозовского проезда, организации удобных пешеходных связей, включая пешеходные переходы, совмещенные с проектируемыми остановочными пунктами. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАССИРОВКИ 

	№
п/п
	Основные показатели
	Первоочередной участок Северный- о.п. жд Лианозово

	1
	2
	3

	1.1
	Ориентировочная протяженность, всего, км, в т.ч.:
	5,4

	
	- эстакадный участок 
	-

	
	- наземные участки
	5,4

	2
	Прохождение линии в границах УДС и полосе отвода ЖД, км:
	5,4

	
	в т.ч. по озелененным территориям, км/га
	-

	3
	Количество остановочных пунктов
	7

	4
	Количество пересадочных узлов с линиями метрополитена и железных дорог, ед.
	1

	5
	Расстояние между станциями, среднее км:
	0,9

	6
	Технико-эксплуатационные характеристики
	

	
	Предусматриваемые размеры движения на линии, ед. в час «пик»
	11-14

	
	Интервалы движения, мин.
	4,5-5,5

	
	Количество вагонов в составе, ед.
	1

	
	Нормативная провозная способность линии в час «пик» тыс. чел. в час «пик»
	3,5

	7
	Технические объекты СТ:
	

	
	- конечные станции
	1

	
	- разворотные площадки, кольца (в т.ч. реконструкция существующего)
	2 

	
	- депо (реконструкция)
	-

	8
	Загрузка линии, тыс. чел. 
	

	
	- год
	16000,0

	
	- сутки
	50,0

	
	- посадка на линию, час «пик»
	4,4

	
	- максимальный пассажиропоток на линии в одном направлении в час «пик», тыс. чел.
	3,5

	9
	Скорости сообщения на линии,  км/час.
	25-28

	10
	Затраты времени на поездку по линии, мин.
	11 
 Северный-Лианозово

	11
	Дополнительные мероприятия, необходимые для организации удобного транспортного обслуживания населения, оптимальной работы линии СТ
	1. реконструкция и мероприятия по развитию улично-дорожной сети; 2. сооружение внеуличных пешеходных переходов, совме-щенных с остановочными пунктами скоро-стного трамвая; 3.корректировка маршруной сети наземного пассажирского транспорта; 4. мероприятия по благоустройству территорий у остановочных пунктов скоростного трамвая, вдоль проектируемой линии и др.

	12
	Оценка эффективности сооружения и ввода в эксплуатацию линии скоростного трамвая
	Значительно улучшить транспортное обслуживание периферийного района Северный, сократить затраты времени на подъезд к станциям скоростного внеуличного транспорта с 30-50 минут в настоящее время до 15-20 минут.



